Phụ lục I
PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO MỨC ĐỘ QUAN TRỌNG 
HOẶC QUY MÔ CÔNG SUẤT
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34/2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Bảng 1.1 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích dân dụng (công trình dân dụng)
	STT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.1.1
	Công trình giáo dục, đào tạo

	
	1.1.1.1 Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường mầm non
	Mức độ quan trọng
	Cấp III với mọi quy mô

	
	1.1.1.2 Trường tiểu học
	Tổng số học sinh toàn trường
	
	
	≥700
	<700
	

	
	1.1.1.3 Trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học
	Tổng số học sinh toàn trường
	
	
	≥1.350
	<1.350
	

	
	1.1.1.4 Cơ sở giáo dục đại học; trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học nghề; trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục thường xuyên
	Tổng số sinh viên toàn trường
	
	>8.000
	5.000 ÷ 8.000
	<5.000
	

	1.1.2
	Công trình y tế
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.2.1 Bệnh viện đa khoa, bệnh viện chuyên khoa từ trung ương đến địa phương (Bệnh viện trung ương không thấp hơn cấp I)
	Tổng số giường bệnh lưu trú
	>1.000
	500 ÷ 1.000
	250 ÷ <500
	<250
	

	
	1.1.2.2 Trung tâm thí nghiệm an toàn sinh học (Cấp độ an toàn sinh học xác định theo quy định của ngành y tế)
	Cấp độ an toàn sinh học (ATSH)
	
	ATSH cấp độ 4
	ATSH cấp độ 3
	ATSH cấp độ 1 và cấp độ 2
	

	1.1.3
	Công trình thể thao
	
	
	
	
	
	

	
	1.1.3.1 Sân vận động, sân thi đấu các môn thể thao ngoài trời có khán đài (Sân vận động quốc gia, sân thi đấu quốc gia không thấp hơn cấp I)
	Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)
	>40
	>20 ÷ 40
	5 ÷ 20
	<5
	

	
	1.1.3.2 Nhà thi đấu, tập luyện các môn thể thao có khán đài (Nhà thi đấu thể thao quốc gia không thấp hơn cấp I)
	Sức chứa của khán đài (nghìn chỗ)
	>7,5
	5 ÷ 7,5
	2 ÷ <5
	<2
	

	
	1.1.3.3 Sân gôn
	Số lỗ
	
	
	≥18
	<18
	

	
	1.1.3.4 Bể bơi, sân thể thao ngoài trời
	Mức độ quan trọng
	
	
	
	Đạt chuẩn thi đấu thể thao cấp quốc gia
	Hoạt động thể thao phong trào

	1.1.4
	Công trình văn hóa

	
	1.1.4.1 Trung tâm hội nghị, nhà văn hóa, câu lạc bộ, vũ trường và các công trình văn hóa tập trung đông người khác (Trung tâm hội nghị quốc gia không thấp hơn cấp I)
	Tổng sức chứa (nghìn người)
	>3
	>1,2 ÷ 3
	>0,3 ÷ 1,2
	≤0,3
	

	
	1.1.4.2 Nhà hát, rạp chiếu phim, rạp xiếc
	Tổng sức chứa khán giả (nghìn người)
	>3
	>1,2 ÷ 3
	>0,3 ÷ 1,2
	≤0,3
	

	
	1.1.4.3 Bảo tàng, thư viện, triển lãm, nhà trưng bày
	Mức độ quan trọng
	
	Quốc gia
	Tỉnh, Ngành
	Các trường hợp còn lại
	

	1.1.5
	Chợ
	Số điểm kinh doanh
	
	
	
	>400
	≤400

	1.1.6
	Công trình tôn giáo
	Mức độ quan trọng
	Cấp III với mọi quy mô

	1.1.7
	Trụ sở cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội
	Mức độ quan trọng
	Nhà Quốc hội, Phủ Chủ tịch, Trụ sở Chính phủ, Trụ sở Trung ương Đảng; các công trình đặc biệt quan trọng khác
	Trụ sở làm việc của: Tỉnh ủy, HĐND, UBND cấp tỉnh; Bộ; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tối cao
	Trụ sở làm việc: cấp Cục, cấp Sở và cấp tương đương; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, khu vực
	Trụ sở làm việc của: Đảng ủy, HĐND, UBND cấp xã và cấp tương đương
	

	1.1.8
	Cơ sở vận hành lò phản ứng hạt nhân nghiên cứu
	Công suất nhiệt thiết kế (MWt)
	≥20
	2 ÷ <20
	<2
	
	


  
Ghi chú:
- Công trình dân dụng khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.1 thì sử dụng Bảng 1.1 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.
- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình dân dụng trong Phụ lục III.


Bảng 1.2 Phân cấp công trình sử dụng cho mục đích sản xuất công nghiệp (công trình công nghiệp)
	STT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.2.1
	Công trình sản xuất vật liệu xây dựng, sản phẩm xây dựng

	
	1.2.1.1 Khai thác mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng (đá vôi xi măng, đất sét xi măng, phụ gia xi măng, cao lanh, fenspat, đất sét chịu lửa, đất sét trắng, cát trắng, đôlômit, đá làm ốp lát, đá vôi làm vôi, đá xây dựng, các loại khoáng sản làm vật liệu xây dựng khác)

	
	a) Công trình có sử dụng vật liệu nổ
	Mức độ quan trọng
	Cấp II với mọi quy mô

	
	b) Công trình không sử dụng vật liệu nổ
	TCS (triệu m³ sản phẩm/năm)
	
	
	≥1
	<1
	

	
	1.2.1.2 Nhà máy sản xuất clinker, xi măng; trạm nghiền, trạm phân phối xi măng
	TCS (triệu tấn/năm)
	
	≥2
	<2
	
	

	
	1.2.1.3 Nhà máy sản xuất sản phẩm, cấu kiện bê tông thông thường; nhà máy sản xuất gạch bê tông
	TCS (nghìn m³ thành phẩm/năm)
	
	
	>150
	≤150
	

	
	1.2.1.4 Nhà máy sản xuất cấu kiện bê tông ly tâm, cấu kiện bê tông ứng lực trước, tấm tường bê tông rỗng đúc sẵn
	TCS (nghìn m³ thành phẩm/năm)
	
	>150
	30 ÷ 150
	<30
	

	
	1.2.1.5 Nhà máy sản xuất gạch bê tông nhẹ, tấm tường sử dụng bê tông nhẹ
	TCS (nghìn m³ thành phẩm/năm)
	
	>200
	100 ÷ 200
	<100
	

	
	1.2.1.6 Nhà máy sản xuất gạch, ngói đất sét nung
	TCS (triệu viên gạch QTC/năm)
	
	>40
	20 ÷ 40
	<20
	

	
	1.2.1.7 Nhà máy sản xuất sản phẩm ốp, lát

	
	a) Nhà máy sản xuất gạch gốm ốp lát
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>5
	3 ÷ 5
	<3
	

	
	b) Nhà máy sản xuất đá ốp lát nhân tạo
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>1
	0,5 ÷ 1
	<0,5
	

	
	c) Nhà máy sản xuất đá ốp lát tự nhiên
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>0,3
	0,1 ÷ 0,3
	<0,1
	

	
	1.2.1.8 Nhà máy sản xuất sứ vệ sinh
	TCS (triệu sản phẩm/năm)
	
	>1
	0,3 ÷ 1
	<0,3
	

	
	1.2.1.9 Nhà máy sản xuất kính xây dựng
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	≥20
	<20
	
	

	
	1.2.1.10 Nhà máy sản xuất sản phẩm từ kính (kính tôi, kính hộp, kính nhiều lớp...)
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	
	≥0,2
	<0,2
	

	
	1.2.1.11 Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp và các sản phẩm sau vôi
	TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	
	≥60
	<60
	

	
	1.2.1.12 Nhà máy sản xuất vật liệu chịu lửa
	TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>10
	5 ÷ 10
	<5
	

	
	1.2.1.13 Nhà máy sản xuất tấm lợp xi măng cốt sợi
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	
	≥0,3
	<0,3
	

	
	1.2.1.14 Nhà máy sản xuất vữa khô
	TCS (triệu tấn sản phẩm/năm)
	
	
	≥0,3
	<0,3
	

	
	1.2.1.15 Nhà máy sản xuất tấm thạch cao
	TCS (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>20
	10 ÷ 20
	<10
	

	1.2.2
	Công trình luyện kim và cơ khí chế tạo

	
	1.2.2.1 Nhà máy luyện kim

	
	a) Nhà máy luyện kim mầu
	TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)
	
	>0,5
	0,1 ÷ 0,5
	<0,1
	

	
	b) Nhà máy luyện, cán thép
	TSL (triệu tấn thành phẩm/năm)
	
	>1
	0,5 ÷ 1
	<0,5
	

	
	1.2.2.2 Khu liên hợp gang thép
	Dung tích lò cao (nghìn m³)
	>1
	≤1
	
	
	

	
	1.2.2.3 Nhà máy chế tạo máy động lực và máy nông nghiệp
	TSL (nghìn sản phẩm/năm)
	
	>5
	2,5 ÷ 5
	<2,5
	

	
	1.2.2.4 Nhà máy chế tạo máy công cụ và thiết bị công nghiệp
	TSL (nghìn sản phẩm/năm)
	
	>1
	0,5 ÷ 1
	<0,5
	

	
	1.2.2.5 Nhà máy chế tạo thiết bị nâng hạ
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>200
	≤200
	
	

	
	1.2.2.6 Nhà máy chế tạo máy xây dựng

	
	a) Nhà máy sản xuất, lắp ráp máy ủi, máy đào, máy xúc
	TSL (sản phẩm/năm)
	
	>250
	≤250
	
	

	
	b) Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe lu tĩnh và lu rung
	TSL (sản phẩm/năm)
	
	>130
	≤130
	
	

	
	c) Nhà máy sản xuất, lắp ráp cẩu tự hành
	TSL (sản phẩm/năm)
	
	>40
	≤40
	
	

	
	1.2.2.7 Nhà máy chế tạo thiết bị toàn bộ
	TSL (nghìn tấn thiết bị/năm)
	
	>10
	5 ÷ 10
	<5
	

	
	1.2.2.8 Nhà máy sản xuất, lắp ráp phương tiện giao thông

	
	a) Nhà máy sản xuất, lắp ráp ô tô
	TSL (nghìn xe/năm)
	
	>10
	5 ÷ 10
	<5
	

	
	b) Nhà máy sản xuất, lắp ráp xe máy
	TSL (nghìn xe/năm)
	
	>500
	≤500
	
	

	
	c) Nhà máy sản xuất, lắp ráp đầu máy tàu hỏa
	TSL (nghìn đầu máy/năm)
	
	>1
	0,5 ÷ 1
	<0,5
	

	
	d) Cơ sở đóng mới phương tiện thủy nội địa
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	
	>30
	10 ÷ 30
	5 ÷ <10
	<5

	
	đ) Cơ sở đóng mới tàu biển
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>70
	>40 ÷ 70
	>20 ÷ 40
	>5 ÷ 20
	≤5

	1.2.3
	Công trình khai thác mỏ và chế biến khoáng sản

	
	1.2.3.1 Mỏ than hầm lò
	TSL (triệu tấn than/năm)
	
	>1
	0,3 ÷ 1
	<0,3
	

	
	1.2.3.2 Mỏ quặng hầm lò
	TSL (triệu tấn quặng/năm)
	
	>3
	1 ÷ 3
	<1
	

	
	1.2.3.3 Mỏ than lộ thiên
	TSL (triệu tấn than/năm)
	
	
	≥2
	<2
	

	
	1.2.3.4 Mỏ quặng lộ thiên
	TSL (triệu tấn quặng/năm)
	
	
	≥2
	<2
	

	
	1.2.3.5 Nhà máy sàng tuyển than
	TSL (triệu tấn/năm)
	
	>5
	2 ÷ 5
	<2
	

	
	1.2.3.6 Nhà máy tuyển/làm giàu quặng (bao gồm cả tuyển quặng bô xít)
	TSL (triệu tấn/năm)
	
	>7
	3 ÷ 7
	<3
	

	
	1.2.3.7 Công trình sản xuất alumin
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	1.2.4
	Công trình dầu khí

	
	1.2.4.1 Công trình khai thác trên biển (giàn khai thác)
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	
	1.2.4.2 Công trình lọc, hóa dầu (không bao gồm các công trình quy định tại điểm b mục 1.2.6.2 của Bảng này)
	TCS (triệu tấn/năm)
	≥5
	<5
	
	
	

	
	1.2.4.3 Công trình chế biến khí
	TCS (triệu m³ khí/ngày)
	≥10
	<10
	
	
	

	
	1.2.4.4 Công trình sản xuất nhiên liệu sinh học
	TCS (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	>500
	200 ÷ 500
	<200
	
	

	
	1.2.4.5 Kho xăng dầu
	Tổng dung tích chứa (nghìn m³)
	>100
	5 ÷ 100
	0,21 ÷ <5
	<0,21
	

	
	1.2.4.6 Kho chứa khí hóa lỏng, trạm chiết nạp khí hóa lỏng
	Tổng dung tích chứa (nghìn m³)
	>100
	5 ÷ 100
	<5
	
	

	
	1.2.4.7 Công trình sản xuất nhiên liệu mới (hydrogen và dẫn xuất hydrogen, SAF)
	Tổng công suất sản phẩm (nghìn tấn/năm)
	≥300
	<300
	
	
	

	1.2.5
	Công trình năng lượng

	
	1.2.5.1 Công trình nhiệt điện

	
	a) Công trình nhiệt điện đốt than
	Công suất tổ máy (MW)
	≥600
	300 ÷ <600
	50 ÷ <300
	<50
	

	
	b) Công trình nhiệt điện đốt khí
	Công suất tổ máy (MW)
	≥750
	450 ÷ <750
	50 ÷ <450
	<50
	

	
	1.2.5.2 Nhà máy điện hạt nhân
	Mức độ quan trọng
	Cấp đặc biệt với mọi quy mô

	
	1.2.5.3 Công trình thủy điện

	
	a) Nhà máy
	Tổng công suất lắp máy (MW)
	>1.000
	>50 ÷ 1.000
	>30 ÷ 50
	≤30
	

	
	b) Hồ chứa
	Dung tích hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường (triệu m³)
	>1.000
	>200 ÷ 1.000
	>20 ÷ 200
	≥3 ÷ 20
	<3

	
	c) Công trình đập (đập dâng nước, đập tràn)
	(Quy mô và đặc điểm của đập)
	
	
	
	
	

	
	Đập vật liệu đất, đất - đá có chiều cao lớn nhất (m)
	A
	>100
	>70 ÷ 100
	>25 ÷ 70
	>10 ÷ 25
	≤10

	
	
	B
	
	>35 ÷ 75
	>15 ÷ 35
	>8 ÷ 15
	≤8

	
	
	C
	
	
	>15 ÷ 25
	>5 ÷ 15
	≤5

	
	Đập bê tông, bê tông cốt thép có chiều cao lớn nhất (m)
	A
	>100
	>60 ÷ 100
	>25 ÷ 60
	>10 ÷ 25
	≤10

	
	
	B
	
	>25 ÷ 50
	>10 ÷ 25
	>5 ÷ 10
	≤5

	
	
	C
	
	
	>10 ÷ 20
	>5 ÷ 10
	≤5

	
	d) Đường dẫn nước có áp (đường hầm, đường ống,… thuộc tuyến năng lượng)
	Chiều cao cột nước (m)
	>700
	500 ÷ 700
	100 ÷ <500
	<100
	

	
	Ghi chú:
1. Cấp của công trình thủy điện là cấp cao nhất xác định được theo các tiêu chí phân cấp Nhà máy, Hồ chứa nước, Công trình đập (trong đó A, B, C là nhóm địa chất nền điển hình: Nhóm A nền là đá; Nhóm B nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng; Nhóm C nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo) và Đường dẫn nước có áp.
Cách xác định chiều cao của công trình đập quy định tại điểm c mục 1.2.5.3 thực hiện theo quy định tại điểm g mục 3 phần Ghi chú của Bảng 2 Phụ lục II Thông tư này.
Chiều cao cột nước tại điểm d mục 1.2.5.3 là giá trị chênh lệch giữa cao trình mực nước dâng bình thường của hồ chứa tới cao trình lắp máy.
2. Cấp công trình của công trình khác trên “Tuyến năng lượng” như Kênh vào, Cửa nhận nước, Kênh xả hoặc Hầm xả nước, ... được xác định theo cấp của Nhà máy thủy điện quy định tại điểm a mục 1.2.5.3.
3. Cấp công trình của công trình khác trên “Tuyến đầu mối” như, Cống xả cát, công trình lấy nước khác, ... được xác định theo cấp của Công trình đập quy định tại điểm c mục 1.2.5.3.
4. Các công trình liên quan khác như Nhà quản lý vận hành, Tường rào, Đường giao thông, ... trong dự án xây dựng công trình thủy điện được xác định cấp công trình tương ứng với loại công trình theo hướng dẫn trong Thông tư này.

	
	1.2.5.4 Công trình điện gió
Đối với công trình điện gió ngoài khơi: Sau khi xác định cấp theo mục này thì tăng lên một cấp và không thấp hơn cấp II.
	TCS (MW)
	
	≥50
	>15 ÷ <50
	>3 ÷ 15
	≤3

	
	1.2.5.5 Công trình điện mặt trời
	TCS (MW)
	
	≥50
	>15 ÷ <50
	>3 ÷ 15
	≤3

	
	1.2.5.6 Công trình điện địa nhiệt
	TCS (MW)
	>10
	5 ÷ 10
	<5
	
	

	
	1.2.5.7 Công trình điện thủy triều, sóng biển
	TCS (MW)
	>50
	30 ÷ 50
	<30
	
	

	
	1.2.5.8 Công trình điện rác
	TCS (MW)
	>15
	5 ÷ 15
	<5
	
	

	
	1.2.5.9 Công trình điện sinh khối
	TCS (MW)
	>30
	10 ÷ 30
	<10
	
	

	
	1.2.5.10 Công trình điện khí biogas
	TCS (MW)
	>15
	5 ÷ 15
	<5
	
	

	
	1.2.5.11 Đường dây và trạm biến áp
	Điện áp (kV)
	≥500
	220
	110
	>35 ÷ <110
	≤35

	
	1.2.5.12 Cửa hàng/Trạm bán lẻ xăng, dầu, khí hóa lỏng; trạm cấp/sạc điện, pin điện.
	Mức độ quan trọng
	Cấp III với mọi quy mô

	1.2.6
	Công trình hóa chất

	
	1.2.6.1 Công trình sản xuất sản phẩm phân bón và hóa chất bảo vệ thực vật

	
	a) Công trình sản xuất phân bón đơn, phức hợp (có phản ứng hóa học, bao gồm: Urê, DAP, MAP, SA, NPK phức hợp, supe lân,…)
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥50
	10 ÷ <50
	<10
	

	
	b) Công trình sản xuất phân bón khác (trộn, hỗn hợp, phương pháp nhiệt, vi sinh… - không phát sinh các phản ứng hóa học)
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥300
	100 ÷ <300
	<100
	

	
	c) Công trình sản xuất, trạm chiết nạp, san chiết đóng gói sản phẩm hóa chất bảo vệ thực vật
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>15
	10 ÷ 15
	<10
	

	
	1.2.6.2 Công trình sản xuất sản phẩm hóa chất cơ bản, hóa dầu, hóa dược, hóa mỹ phẩm và hóa chất khác

	
	a) Công trình sản xuất hóa chất cơ bản (axít, kiềm, clo…), hóa chất nguy hiểm, hóa chất vô cơ, hữu cơ, hóa chất công nghiệp khác (bao gồm hóa chất tinh khiết, muối, thuốc tuyển quặng apatit…)
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥10
	<10
	
	

	
	b) Công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp sản phẩm hóa dầu (nguyên liệu nhựa PP, PE, PVC, PS, ABS, PET, SV, sợi, DOP, SM, VCM, Polystyren, PTA, MEG, BTX, cao su tổng hợp và các sản phẩm khác)
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥50
	<50
	
	

	
	c) Công trình sản xuất sản phẩm hóa dược (chiết xuất, tinh chế hoạt chất thiên nhiên và tổng hợp từ hóa chất)
Ghi chú:
- Không bao gồm công trình sản xuất thuốc và vật tư y tế; sơ chế, bào chế, sản xuất thuốc đông y.
- Công trình sản xuất sản phẩm tinh dầu chiết xuất từ thực vật chỉ xác định cấp công trình theo quy mô kết cấu quy định tại Phụ lục II Thông tư này.
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	
	d) Công trình sản xuất các sản phẩm tẩy rửa, hóa mỹ phẩm (kem giặt, bột giặt, nước cọ rửa, xà phòng giặt; dầu gội đầu, sữa tắm, kem đánh răng, xà phòng tắm,…)
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥15
	10 ÷ <15
	<10
	

	
	1.2.6.3 Công trình sản xuất sản phẩm nguồn điện hóa học

	
	a) Công trình sản xuất pin hóa học
	TSL (triệu viên/năm)
	
	>250
	150 ÷ 250
	<150
	

	
	b) Công trình sản xuất, tái chế ắc quy
	TSL (nghìn kWh/năm)
	
	>300
	100 ÷ 300
	<100
	

	
	c) Công trình sản xuất que hàn
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	
	
	≥3
	<3

	
	1.2.6.4 Công trình sản xuất, kho trạm chiết nạp khí công nghiệp (O₂, N₂, Ar, CO, CO₂, He, H₂, Xe, CH₄, C₂H₂ và các khí công nghiệp khác)

	
	a) Công trình sản xuất khí công nghiệp
	TSL (nghìn m³ khí/h)
	
	>15
	8,5 ÷ 15
	<8,5
	

	
	b) Kho trạm chiết nạp khí công nghiệp
	Sức chứa lớn nhất (tấn)
	
	≥100
	<100
	
	

	
	1.2.6.5 Công trình sản xuất sản phẩm cao su

	
	a) Công trình sản xuất săm, lốp ô tô, máy kéo
	TSL (triệu chiếc/năm)
	
	>1
	0,5 ÷ 1
	<0,5
	

	
	b) Công trình sản xuất săm, lốp xe mô tô, xe đạp
	TSL (triệu chiếc/năm)
	
	
	>5
	1 ÷ 5
	<1

	
	c) Công trình sản xuất băng tải
	TSL (nghìn m² sản phẩm/năm)
	
	
	>500
	200 ÷ 500
	<200

	
	d) Công trình sản xuất cao su kỹ thuật
	TSL (triệu sản phẩm/năm)
	
	
	>1,5
	0,5 ÷ 1,5
	<0,5

	
	1.2.6.6 Công trình sản xuất sơn, mực in

	
	a) Công trình sản xuất sơn
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>100
	>20 ÷ 100
	10 ÷ 20
	<10

	
	b) Công trình sản xuất mực in
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	
	>20
	5 ÷ 20
	<5

	
	1.2.6.7 Công trình tuyển quặng apatit
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	≥100
	<100
	
	

	
	1.2.6.8 Công trình sản xuất, chứa vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ

	
	a) Công trình sản xuất vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ
	Mức độ quan trọng
	Cấp đặc biệt với mọi quy mô

	
	b) Kho chứa vật liệu nổ công nghiệp
	

	
	Kho hầm lò, kho ngầm
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	
	Kho cố định nổi và nửa ngầm
	Sức chứa (tấn)
	
	>10
	≤10
	
	

	
	Kho lưu động
	Mức độ quan trọng
	Cấp II với mọi quy mô

	
	c) Kho chứa tiền chất thuốc nổ
	

	
	Kho hầm lò, kho ngầm
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	
	Kho cố định nổi và nửa ngầm
	Sức chứa (tấn)
	
	>50
	≤50
	
	

	
	Kho lưu động
	Mức độ quan trọng
	Cấp II với mọi quy mô

	
	1.2.6.9 Kho chứa hóa chất nguy hiểm (không bao gồm kho chứa vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ)
	Sức chứa lớn nhất (tấn)
	
	≥1.000
	500 ÷ <1.000
	100 ÷ <500
	<100

	1.2.7
	Công trình công nghiệp nhẹ

	
	1.2.7.1 Công nghiệp thực phẩm

	
	a) Nhà máy sữa
	TSL (triệu lít/năm)
	
	>100
	30 ÷ 100
	<30
	

	
	b) Nhà máy sản xuất bánh kẹo, mỳ ăn liền
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>25
	5 ÷ 25
	<5
	

	
	c) Nhà máy sản xuất dầu ăn, hương liệu
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>150
	50 ÷ 150
	<50
	

	
	d) Nhà máy sản xuất rượu, bia, nước giải khát
	TSL (triệu lít/năm)
	
	>100
	25 ÷ 100
	<25
	

	
	1.2.7.2 Công nghiệp tiêu dùng

	
	a) Nhà máy xơ sợi
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>75
	30 ÷ 75
	<30
	

	
	b) Nhà máy dệt
	TSL (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>25
	5 ÷ 25
	<5
	

	
	c) Nhà máy in, nhuộm (ngành dệt, may)
	TSL (triệu m² sản phẩm/năm)
	
	>35
	10 ÷ 35
	<10
	

	
	d) Nhà máy sản xuất các sản phẩm may
	TSL (triệu sản phẩm/năm)
	
	>10
	2 ÷ 10
	<2
	

	
	đ) Nhà máy thuộc da và sản xuất các sản phẩm từ da
	TSL (triệu sản phẩm/năm)
	
	>12
	1 ÷ 12
	<1
	

	
	e) Nhà máy sản xuất các sản phẩm nhựa
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>15
	2 ÷ 15
	<2
	

	
	g) Nhà máy sản xuất đồ sành sứ, thủy tinh
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>25
	3 ÷ 25
	<3
	

	
	h) Nhà máy bột giấy và giấy
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>100
	60 ÷ 100
	<60
	

	
	i) Nhà máy sản xuất thuốc lá
	TSL (triệu bao thuốc lá/năm)
	
	>200
	50 ÷ 200
	<50
	

	
	k) Nhà máy sản xuất /lắp ráp điện tử (ti vi, máy tính và sản phẩm tương đương), điện lạnh (điều hòa, tủ lạnh và sản phẩm tương đương)
	TSL (nghìn sản phẩm/năm)
	
	>300
	100 ÷ 300
	<100
	

	
	l) Nhà máy chế tạo linh kiện, phụ tùng thông tin và điện tử (mạch in điện tử, IC và sản phẩm tương đương)
	TSL (triệu sản phẩm/năm)
	
	>400
	300 ÷ 400
	<300
	

	
	m) Nhà máy in tiền
	Mức độ quan trọng
	Cấp đặc biệt với mọi quy mô

	
	1.2.7.3 Công nghiệp chế biến nông, thủy và hải sản

	
	a) Nhà máy chế biến thủy, hải sản
	TSL (tấn nguyên liệu/ngày)
	
	>300
	100 ÷ 300
	<100
	

	
	b) Nhà máy chế biến đồ hộp
	TSL (tấn nguyên liệu/ngày)
	
	
	≥100
	<100
	

	
	c) Nhà máy xay xát, lau bóng gạo
	TSL (nghìn tấn sản phẩm/năm)
	
	>200
	100 ÷ 200
	1 ÷ <100
	<1

	1.2.8
	Cơ sở chuyển hoá, làm giàu urani; cơ sở chế tạo, tái chế nhiên liệu hạt nhân; cơ sở lưu giữ, xử lý, chôn cất nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng
	Mức độ quan trọng
	Cấp đặc biệt với mọi quy mô


 
Ghi chú:
- Công trình công nghiệp khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.2 thì sử dụng Bảng 1.2 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.
- Các chữ viết tắt trong Bảng 1.2: QTC là quy tiêu chuẩn; TCS là Tổng công suất, TSL là Tổng sản lượng, Tổng công suất (hoặc Tổng sản lượng) được tính cho toàn bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.
- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình công nghiệp trong Phụ lục III.


Bảng 1.3 Phân cấp công trình cung cấp cơ sở, tiện ích hạ tầng kỹ thuật (công trình hạ tầng kỹ thuật)
	STT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.3.1
	Công trình cấp nước

	
	1.3.1.1 Nhà máy nước, công trình xử lý nước sạch (bao gồm cả công trình xử lý bùn cặn)
	TCS (nghìn m³/ngày đêm)
	≥150
	30 ÷ <150
	10 ÷ <30
	<10
	

	
	1.3.1.2 Trạm bơm nước thô, nước sạch hoặc tăng áp (bao gồm cả bể chứa nước nếu có)
	TCS (nghìn m³/ngày đêm)
	≥180
	40 ÷ <180
	12 ÷ <40
	<12
	

	1.3.2
	Công trình thoát nước

	
	1.3.2.1 Hồ điều hòa
	Diện tích (ha)
	
	≥20
	15 ÷ <20
	1 ÷ <15
	<1

	
	1.3.2.2 Trạm bơm nước mưa (bao gồm cả bể chứa nước nếu có)
	TCS (m³/s)
	
	≥25
	10 ÷ <25
	<10
	

	
	1.3.2.3 Công trình, nhà máy xử lý nước thải (bao gồm các công trình trong cùng hệ thống xử lý nước thải)
	TCS (nghìn m³/ngày đêm)
	≥100
	20 ÷ <100
	10 ÷ <20
	<10
	

	
	1.3.2.4 Trạm bơm nước thải (bao gồm cả bể chứa nước nếu có)
	TCS (m³/h)
	≥4.000
	1.200 ÷ <4.000
	700 ÷ <1.200
	<700
	

	
	1.3.2.5 Công trình xử lý bùn
	TCS (m³/ngày đêm)
	
	≥1.000
	200 ÷ <1.000
	<200
	

	1.3.3
	Công trình xử lý chất thải rắn (CTR)

	
	1.3.3.1 Cơ sở xử lý CTR thông thường
	
	
	
	
	
	

	
	a) Trạm trung chuyển
	TCS (tấn/ngày đêm)
	
	≥500
	200 ÷ <500
	100 ÷ <200
	<100

	
	b) Cơ sở xử lý CTR
	TCS
(tấn/ngày đêm)
	≥500
	200 ÷ <500
	50 ÷ <200 
	<50
	

	
	1.3.3.2 Cơ sở xử lý CTR nguy hại
	TCS (tấn/ngày đêm)
	
	>100
	20 ÷ 100
	<20
	

	1.3.4
	Công viên
	Diện tích (ha)
	
	>20
	10 ÷ 20
	5 ÷ <10
	<5

	1.3.5
	Nghĩa trang Nghĩa trang Quốc gia: Cấp I với mọi quy mô.
	Diện tích (ha)
	
	>60
	30 ÷ 60
	10 ÷ <30
	<10

	1.3.6
	Nhà tang lễ
	Mức độ quan trọng
	Nhà tang lễ Quốc gia: Cấp I; các trường hợp khác: Cấp II

	1.3.7
	Cơ sở hỏa táng
	Mức độ quan trọng
	Cấp II với mọi quy mô

	1.3.8
	Nhà để xe ô tô; sân bãi để xe, máy móc, thiết bị

	
	1.3.8.1 Nhà để xe ô tô ngầm*
	Số chỗ để xe ô tô
	
	≥500
	300 ÷ <500
	<300
	

	
	1.3.8.2 Nhà để xe ô tô nổi*
	
	
	≥1.000
	500 ÷ <1.000
	100 ÷ <500
	<100

	
	1.3.8.3 Sân bãi để xe, máy móc, thiết bị (không có mái che)
	Tổng diện tích (ha)
	
	
	
	>2,5
	≤2,5

	1.3.9
	Đường cáp truyền tín hiệu viễn thông
	Mức độ quan trọng
	Liên quốc gia
	Liên tỉnh
	Nội tỉnh
	
	

	1.3.10
	Công trình lấn biển
	Diện tích (ha)
	
	
	≥300
	<300
	


 
Ghi chú:
- Công trình hạ tầng kỹ thuật khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.3 thì sử dụng Bảng 1.3 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.
- Các chữ viết tắt trong Bảng 1.3: TCS là Tổng công suất tính cho toàn bộ các dây chuyền công nghệ thuộc dự án.
- (*): Đối với Nhà để xe ô tô thì chỗ để xe ô tô được xét cho ô tô chở người đến 9 chỗ hoặc xe ô tô tải dưới 3.500 kg. Trường hợp Nhà để xe hỗn hợp bao gồm xe ô tô và xe mô tô (xe gắn máy) thì quy đổi 6 chỗ để xe mô tô (xe gắn máy) tương đương với 1 chỗ để xe ô tô. 
- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình hạ tầng kỹ thuật trong Phụ lục III.



Bảng 1.4 Phân cấp công trình phục vụ giao thông vận tải (công trình giao thông)
	STT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.4.1
	Công trình đường bộ

	
	1.4.1.1 Đường ô tô, đường ô tô cao tốc 
- Đường ô tô cao tốc không thấp hơn cấp II. 
- Đối với đường ô tô, đường ô tô cao tốc trên cao (dạng cầu cạn) xét theo tiêu chí tại mục này và quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II.
	Tốc độ thiết kế (km/h)
	>100
	100
	80
	60
	≤40

	
	1.4.1.2 Đường đô thị: 
- Xác định cấp công trình theo tất cả các tiêu chí phân cấp, lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình. 
- Đối với đường đô thị có tổng chiều dài ≤1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV. 
- Đường đô thị trên cao xét theo các tiêu chí tại mục này và quy mô kết cấu tại mục 2.5.1 Bảng 2 Phụ lục II.
- Đối với đường tương tự (trừ đường quốc lộ qua đô thị) được thiết kế với công năng và các tiêu chí kỹ thuật theo tiêu chuẩn thiết kế đường đô thị thì áp dụng các quy định tại mục này để xác định cấp công trình.
	a) Số làn xe
	
	≥8
	6
	2; 4
	1

	
	
	b) Tốc độ thiết kế (km/h)
	>80
	80
	60; 50
	40
	20 ÷ 30

	
	1.4.1.3 Nút giao thông (đồng mức, khác mức)
	Lưu lượng xe thiết kế quy đổi (nghìn xe/ngày đêm)
	≥30
	10 ÷ <30
	3 ÷ <10
	<3
	

	
	1.4.1.4 Các loại đường khác (không bao gồm mục 1.4.1.1 và 1.4.1.2): 
a) Đường nông thôn
b) Đường chuyên dùng để phục vụ vận chuyển, đi lại của một hoặc một số tổ chức, cá nhân (ví dụ: đường lâm nghiệp, đường khai thác mỏ, đường tạm phục vụ thi công, đường trong khu vui chơi, nghỉ dưỡng,...) 
Ghi chú: Đường thử nghiệm xe ô tô xác định cấp theo mục 1.4.1.1. 
c) Đường xe đạp; đường đi bộ
	Mức độ quan trọng
	
	
	
	
	Mọi quy mô

	1.4.2
	Công trình đường sắt

	
	1.4.2.1 Đường sắt đô thị

	
	a) Đường tàu điện ngầm
	Mức độ quan trọng
	Cấp đặc biệt với mọi quy mô

	
	b) Đường tàu điện đi trên mặt đất, đường tàu điện trên cao, đường sắt một ray tự động dẫn hướng và đường xe điện bánh sắt
	
	Cấp I với mọi quy mô

	
	1.4.2.2 Đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương (không bao gồm mục 1.4.2.1), khổ đường 1.435 mm
	Tốc độ thiết kế (km/h)
	≥200
	120 ÷ <200
	80 ÷ <120
	<80
	

	
	1.4.2.3 Đường sắt quốc gia, đường sắt địa phương (không bao gồm mục 1.4.2.1), khổ đường 1.000 mm; đường lồng, khổ đường (1.435 - 1.000) mm
	Tốc độ thiết kế (km/h)
	
	100 ÷ 120
	60 ÷ <100
	<60
	

	
	1.4.2.4 Đường sắt chuyên dùng

	
	a) Có nối ray với đường sắt quốc gia hoặc đường sắt địa phương
	Tốc độ thiết kế (km/h)
	- Trường hợp nối ray với đường sắt khổ đường 1.435 mm: Xác định cấp theo mục 1.4.2.2 
- Trường hợp nối ray với đường sắt khổ đường 1.000 mm; đường lồng, khổ đường (1.435 - 1.000) mm: Xác định cấp theo mục 1.4.2.3

	
	b) Không nối ray với đường sắt quốc gia hoặc đường sắt địa phương
	Mức độ quan trọng
	Cấp III với mọi quy mô

	1.4.3
	Công trình cầu

	
	1.4.3.1 Cầu phao
	Lưu lượng quy đổi (xe/ngày đêm)
	
	>3.000
	1.000 ÷ 3.000
	700 ÷ <1.000
	500 ÷ <700

	1.4.4
	Công trình đường thủy nội địa

	
	1.4.4.1 Công trình sửa chữa phương tiện thủy nội địa (bến, ụ, triền, đà...)
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	
	>30
	10 ÷ 30
	5 ÷ <10
	<5

	
	1.4.4.2 Cảng, bến thủy nội địa

	
	a) Cảng, bến hàng hóa
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>5
	3 ÷ 5
	1,5 ÷ <3
	0,75 ÷ <1,5
	<0,75

	
	b) Cảng, bến hành khách
	Cỡ phương tiện lớn nhất (ghế)
	>500
	300 ÷ 500
	100 ÷ <300
	50 ÷ <100
	<50

	
	1.4.4.3 Bến phà
	Lưu lượng (xe quy đổi/ngày đêm)
	>1.500
	700 ÷ 1.500
	400 ÷ <700
	200 ÷ <400
	<200

	
	1.4.4.4 Âu tàu
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>3
	1,5 ÷ 3
	0,75 ÷ <1,5
	0,2 ÷ <0,75
	<0,2

	
	1.4.4.5 Đường thủy có bề rộng (B) hoặc độ sâu (H) nước chạy tàu:

	
	a) Trên sông, hồ, vịnh và đường ra đảo
	Bề rộng B (m) hoặc độ sâu H (m) nước chạy tàu
	B >120 hoặc H >5
	B = 90 ÷ <120 hoặc H = 4 ÷ 5
	B = 70 ÷ <90 hoặc H = 3 ÷ <4
	B = 50 ÷ <70 hoặc H = 2 ÷ <3
	B <50 hoặc H <2

	
	b) Trên kênh đào
	Bề rộng B (m) hoặc độ sâu H (m) nước chạy tàu
	B >70 hoặc H >5
	B = 50 ÷ <70 hoặc H = 4 ÷ 5
	B = 40 ÷ <50 hoặc H = 3 ÷ <4
	B = 30 ÷ <40 hoặc H = 2 ÷ <3
	B <30 hoặc H <2

	1.4.5
	Công trình hàng hải

	
	1.4.5.1 Công trình bến cảng biển; khu chuyển tải; khu neo đậu; khu tránh, trú bão

	
	a) Bến cảng hàng hóa, công vụ
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>70
	>40 ÷ 70
	>20 ÷ 40
	>5 ÷ 20
	≤5

	
	b) Bến cảng hành khách
	Tổng dung tích của tàu (nghìn GT)
	>150
	>100 ÷ 150
	>50 ÷ 100
	>30 ÷ 50
	≤30

	
	c) Khu chuyển tải; khu neo đậu; khu tránh, trú bão
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>70
	>40 ÷ 70
	>20 ÷ 40
	>5 ÷ 20
	≤5

	
	1.4.5.2 Cơ sở sửa chữa tàu biển, phương tiện thủy; âu tàu biển, ụ tàu biển và các công trình nâng hạ tàu biển khác (triền, đà, sàn nâng...)
	Tải trọng của tàu (nghìn DWT)
	>70
	>40 ÷ 70
	>20 ÷ 40
	>5 ÷ 20
	≤5

	
	1.4.5.3 Luồng hàng hải
	Bề rộng luồng một làn B (m)
	B >190
	140< B ≤190
	80< B ≤140
	50< B ≤80
	B ≤50

	
	
	hoặc
	hoặc
	hoặc
	hoặc
	hoặc
	hoặc

	
	
	Chiều sâu chạy tàu Hct (m)
	Hct ≥16
	14 ≤ Hct <16
	8≤ Hct <14
	5≤ Hct <8
	Hct <5

	
	1.4.5.4 Các công trình hàng hải khác:

	
	a) Phao báo hiệu hàng hải
	Đường kính phao D (m)
	D ≥10
	5≤ D <10
	3≤ D <5
	2≤ D <3
	D <2

	
	b) Công trình chỉnh trị, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ
	Chiều cao lớn nhất của công trình (m)
	>16
	>12 ÷ 16
	>8 ÷ 12
	>5 ÷ 8
	≤5

	1.4.6
	Công trình hàng không

	
	1.4.6.1 Nhà ga hàng không (Nhà ga chính)
	Lượt hành khách (triệu khách/năm)
	≥10
	<10
	
	
	

	
	1.4.6.2 Đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình tại khu vực phục vụ cho tàu bay cất, hạ cánh và lăn đến sân đỗ
	Cấp sân bay theo quy định của Tổ chức hàng không dân dụng quốc tế (ICAO)
	Sân bay cấp từ 4E trở lên
	Sân bay cấp thấp hơn 4E
	
	
	

	
	1.4.6.3 Các công trình bảo đảm hoạt động bay

	
	a) Trung tâm kiểm soát không lưu/ Trung tâm kiểm soát đường dài
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô

	
	b) Đài kiểm soát không lưu
	
	Cảng hàng không quốc tế
	Cảng hàng không, sân bay nội địa
	
	
	

	
	1.4.6.4 Hăng ga máy bay
	Mức độ quan trọng
	Cấp I với mọi quy mô


 
 Ghi chú:
- Công trình giao thông khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.4 thì sử dụng Bảng 1.4 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.
- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình giao thông trong Phụ lục III.


Bảng 1.5 Phân cấp công trình phục vụ nông nghiệp và môi trường (công trình nông nghiệp và môi trường)
	STT
	Loại công trình
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	1.5.1
	Công trình thủy lợi

	
	1.5.1.1 Công trình cấp nước (cho diện tích được tưới) hoặc tiêu thoát (cho diện tích tự nhiên khu tiêu)
	Diện tích (nghìn ha)
	
	>50
	>10 ÷ 50
	>2 ÷ 10
	≤2

	
	1.5.1.2 Hồ chứa nước ứng với mực nước dâng bình thường
	Dung tích (triệu m³)
	>1.000
	>200 ÷ 1.000
	>20 ÷ 200
	≥3 ÷ 20
	<3

	
	1.5.1.3 Công trình cấp nguồn nước chưa xử lý cho các ngành sử dụng nước khác
	Lưu lượng (m³/s)
	>20
	>10 ÷ 20
	>2 ÷ 10
	≤2
	

	
	1.5.1.4 Trạm bơm

	
	a) Trạm bơm tiêu, trạm bơm tưới tiêu kết hợp
	Tổng lưu lượng (nghìn m³/h)
	≥360
	180 ÷ <360
	72 ÷ <180
	3,6 ÷ <72
	<3,6

	
	b) Trạm bơm tưới
	Tổng lưu lượng (nghìn m³/h)
	
	
	≥12
	2 ÷ <12
	<2

	
	1.5.1.5 Cống đồng bằng
Đối với các cống qua đập hoặc tràn xả lũ lấy theo cấp của đập hoặc tràn xả lũ tương ứng.

	
	a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	Chiều rộng thông nước (m)
	
	>30
	20 ÷ 30
	3 ÷ <20
	<3

	
	b) Đối với các vùng còn lại
	Chiều rộng thông nước (m)
	
	>20
	10 ÷ 20
	1,5 ÷ <10
	<1,5

	
	1.5.1.6 Hệ thống dẫn, chuyển nước

	
	1.5.1.6.1 Hệ thống tiêu, thoát nước, tưới tiêu kết hợp (Kênh, mương, rạch, xi phông, cầu máng)

	
	a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥100
	50 ÷ <100
	3 ÷ <50
	<3

	
	b) Đối với các vùng còn lại
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥50
	20 ÷ <50
	1,5 ÷ <20
	<1,5

	
	1.5.1.6.2 Hệ thống cấp, tưới nước (Kênh, mương, rạch, đường ống, xi phông, cầu máng)

	
	a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥40
	20 ÷ <40
	1 ÷ <20
	<1

	
	b) Đối với các vùng còn lại
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥20
	10 ÷ <20
	0,5 ÷ <10
	<0,5

	
	1.5.1.6.3 Tuynel

	
	a) Đối với vùng đồng bằng Sông Cửu Long
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥100
	50 ÷ <100
	3 ÷ <50
	<3

	
	b) Đối với các vùng còn lại
	Lưu lượng (m³/s)
	
	≥50
	20 ÷ <50
	1,5 ÷ <20
	<1,5

	
	1.5.1.7 Bờ bao
	Diện tích khu vực bảo vệ (nghìn ha)
	
	
	≥10
	0,5 ÷ <10
	<0,5

	1.5.2
	Công trình đê điều: Xác định cấp theo Quyết định của Bộ Nông nghiệp và Môi trường theo quy định tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều được sửa đổi, bổ sung theo Điều 29 Nghị định 53/2026/NĐ-CP ngày 05/02/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực đê điều và phòng, chống thiên tai.


 
Ghi chú:
- Công trình nông nghiệp và môi trường khác có mục đích sử dụng phù hợp với loại công trình nêu trong Bảng 1.5 thì sử dụng Bảng 1.5 để xác định cấp theo mức độ quan trọng hoặc quy mô công suất.
- Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình nông nghiệp và môi trường trong Phụ lục III.


