Phụ lục II

PHÂN CẤP CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THEO QUY MÔ KẾT CẤU
(Ban hành kèm theo Thông tư số 34 /2026/TT-BXD ngày 25 tháng 6 năm 2026 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)
Bảng 2. Phân cấp công trình xây dựng theo quy mô kết cấu

	STT
	Loại kết cấu
	Tiêu chí phân cấp
	Cấp công trình

	
	
	
	Đặc biệt
	I
	II
	III
	IV

	2.1
	2.1.1 Nhà, Kết cấu dạng nhà 
Cấp công trình của nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác được xác định theo quy mô kết cấu quy định tại mục này. Nhà ở biệt thự không thấp hơn cấp III. 
2.1.2 Công trình nhiều tầng có sàn (không bao gồm kết cấu mục 2.2) 
2.1.3 Kết cấu nhịp lớn dạng khung (không bao gồm kết cấu mục 2.3 và 2.5) 
Ví dụ: Cổng chào, nhà cầu, cầu băng tải, khung treo biển báo giao thông, kết cấu tại các trạm thu phí trên các tuyến giao thông và các kết cấu nhịp lớn tương tự khác.
	a) Chiều cao (m)
	>H*
	>75 ÷ H*
	>28 ÷ 75
	>6 ÷ 28
	≤6

	
	
	b) Số tầng cao
	>50
	25 ÷ 50
	8 ÷ 24
	2 ÷ 7
	1

	
	
	c) Tổng diện tích sàn (nghìn m²)
	
	>30
	>10 ÷ 30
	1 ÷ 10
	<1

	
	
	d) Nhịp kết cấu lớn nhất (m)
	>200
	100 ÷ 200
	50 ÷ <100
	15 ÷ <50
	<15

	
	
	đ) Độ sâu ngầm (m)
	
	
	>18
	6 ÷ 18
	<6

	
	
	e) Số tầng ngầm
	
	≥5
	2 ÷ 4
	1
	

	
	Ghi chú:
1. Đối với các nhà thuộc nhóm nguy hiểm cháy theo công năng F1.2, F1.3, F4.2, F4.3 và nhà hỗn hợp quy định tại mục 1.1.3 QCVN 06:2022/BXD: H* = 150 m; với H* là chiều cao phòng cháy chữa cháy quy định tại QCVN 06:2022/BXD.

2. Đối với các trường hợp khác mục 1 của ghi chú này: H* = 200 m; với H* là chiều cao của công trình/kết cấu được xác định theo điểm a mục 3 phần Ghi chú của Bảng 2.

	2.2
	2.2.1 Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông (không bao gồm mục 2.2.3) 
Ví dụ: Tượng đài, cột/tháp quảng cáo, cột truyền tải điện, ống khói, cột tín hiệu giao thông và các kết cấu tương tự khác.
	Chiều cao của kết cấu (m)
	>200
	>75 ÷ 200
	>28 ÷ 75
	>6 ÷ 28
	≤6

	
	2.2.2 Kết cấu dạng cột, trụ, tháp trong công trình hạ tầng kỹ thuật 
Ví dụ: Cột ăng ten, tháp thu phát sóng truyền thanh/truyền hình; cột BTS; cột đèn, cột điện trong hệ thống chiếu sáng…
	Chiều cao của kết cấu (m)
	≥300
	150 ÷ <300
	75 ÷ <150
	>45 ÷ <75
	≤45

	
	2.2.3 Đèn biển, đăng tiêu
	Chiều cao của kết cấu (m)
	
	≥58
	26,5 ÷ <58
	7,5 ÷ <26,5
	<7,5

	2.3
	Tuyến cáp treo
	a) Chiều cao trụ đỡ (m) hoặc Độ cao so với mặt đất, mặt nước (m)
	>200
	>75 ÷ 200
	>28 ÷ 75
	>6 ÷ 28
	≤6

	
	
	b) Khoảng cách lớn nhất (m) giữa hai trụ cáp
	≥1.000
	500 ÷ <1.000
	200 ÷ <500
	50 ÷ <200
	<50

	2.4
	Kết cấu dạng bể chứa, si lô (Bể bơi, bể/giếng chứa các chất lỏng, chất khí, vật liệu rời; các loại bể kỹ thuật lắp đặt máy móc/thiết bị; Si lô; Tháp nước và các kết cấu chứa tương tự khác)
Đối với kết cấu chứa các hóa chất nguy hiểm, chất độc theo quy định của pháp luật về hóa chất: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì tăng lên một cấp, nhưng không thấp hơn cấp II và không có cấp đặc biệt.
	a) Dung tích chứa (nghìn m³)
	
	>15
	5 ÷ 15
	1 ÷ <5
	<1

	
	
	b) Chiều cao kết cấu chứa (m)
	
	≥75
	>28 ÷ <75
	6 ÷ 28
	<6

	
	
	c) Độ sâu ngầm (m)
	
	>18
	>6 ÷ 18
	>3 ÷ 6
	≤3

	2.5
	Cầu (trong công trình giao thông)

	
	 2.5.1 Cầu đường bộ: Xét theo các tiêu chí a, b 

2.5.2 Cầu đường sắt: Xét theo các tiêu chí b, c
	a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m)
	>150
	>100 ÷ 150
	>42 ÷ 100
	>25 ÷ 42
	≤25

	
	
	b) Chiều cao trụ cầu (m)
	>75
	30 ÷ 75
	15 ÷ <30
	6 ÷ <15
	<6

	
	
	c) Nhịp kết cấu lớn nhất (m)
	>100
	50 ÷ 100
	25 ÷ <50
	<25
	

	
	2.5.3 Cầu vượt dành cho người đi bộ, xe đạp; Cầu treo dân sinh (dành cho người đi bộ, gia súc, xe đạp, xe mô tô/ gắn máy và xe thô sơ khác; cầu dây võng, một nhịp, nằm trên đường giao thông nông thôn và khổ cầu không lớn hơn 3,5 m)
	a) Nhịp kết cấu lớn nhất (m)
	
	
	>50
	25 ÷ 50
	<25

	
	
	b) Chiều cao trụ cầu hoặc Độ cao tính từ đáy kết cấu dầm cầu tới mặt đất/ nước bên dưới (m)
	
	
	>30
	15 ÷ 30
	<15

	2.6
	2.6.1. Hầm (hầm giao thông đường bộ, đường sắt…)
- Mục này không bao gồm các loại hầm sau: hầm tàu điện ngầm, hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy (điểm b mục 2.10.4) và hầm mỏ khai thác tài nguyên, khoáng sản, hầm thủy lợi.

- Đối với đường hầm dẫn nước của công trình thủy điện (không thuộc tuyến năng lượng): Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp III.

- Đối với hầm ngầm dưới sông, biển: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì tăng lên một cấp và không thấp hơn cấp II.
	a) Tổng chiều dài (m)
	>1.500
	500 ÷ 1.500
	100 ÷ <500
	<100
	

	
	
	b) Diện tích mặt cắt ngang theo kích thước thông thủy của hầm (m²)
	
	≥100
	30 ÷ <100
	<30
	

	
	
	c) Kết cấu vỏ hầm
	
	
	Có kết cấu vỏ hầm
	Không có kết cấu vỏ hầm
	

	
	2.6.2 Bán hầm phục vụ cho giao thông đường bộ, đường sắt và để chống đất, đá rơi
	Tổng chiều dài (m)
	
	>1.500
	500 ÷ 1.500
	100 ÷ <500
	<100

	2.7
	Tường chắn, kè, kết cấu bảo vệ bờ 
Đối với tường chắn, kè, kết cấu bảo vệ bờ có tổng chiều dài ≤500 m: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

	
	2.7.1 Tường chắn (Tường chắn đất, đá, trên cạn, không bao gồm kết cấu mục 2.9) 
Tường chắn sử dụng trong công trình chỉnh trị thuộc mục 2.11 và 2.12 thì xét thêm các tiêu chí của kết cấu tại các mục này.

	
	a) Nền là đá
	Chiều cao tường (m)
	
	>25 ÷ 40
	>15 ÷ 25
	>8 ÷ 15
	≤8

	
	b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	
	>12 ÷ 20
	>5 ÷ 12
	≤5

	
	c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>10 ÷ 15
	>4 ÷ 10
	≤4

	
	2.7.2 Kè, kết cấu bảo vệ bờ sử dụng trong các loại dự án đầu tư xây dựng (không bao gồm các kết cấu mục 2.9 và 2.11.2)

	
	a) Kè, kết cấu bảo vệ bờ sông, hồ
	Chiều cao lớn nhất của công trình (m)
	
	>8
	>5 ÷ 8
	>3 ÷ 5
	≤3

	
	b) Kè, kết cấu bảo vệ bờ biển
	Chiều cao lớn nhất của công trình (m)
	>16
	>12 ÷ 16
	>8 ÷ 12
	>5 ÷ 8
	≤5

	2.8
	Đập và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác

	
	2.8.1 Đập đất, đập đất - đá các loại

	
	a) Nền là đá
	Chiều cao đập (m)
	>100
	>70 ÷ 100
	>25 ÷ 70
	>10 ÷ 25
	≤10

	
	b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	>35 ÷ 75
	>15 ÷ 35
	>8 ÷ 15
	≤8

	
	c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>15 ÷ 25
	>5 ÷ 15
	≤5

	
	2.8.2 Đập bê tông, bê tông cốt thép các loại và các công trình thủy lợi, thủy điện chịu áp khác

	
	a) Nền là đá
	Chiều cao đập (m)
	>100
	>60 ÷ 100
	>25 ÷ 60
	>10 ÷ 25
	≤10

	
	b) Nền là đất cát, đất hòn thô, đất sét ở trạng thái cứng và nửa cứng
	
	
	>25 ÷ 50
	>10 ÷ 25
	>5 ÷ 10
	≤5

	
	c) Nền là đất sét bão hòa nước ở trạng thái dẻo
	
	
	
	>10 ÷ 20
	>5 ÷ 10
	≤5

	2.9
	Kết cấu gia cố bề mặt mái dốc (không bao gồm mục 2.7): xây ốp gạch/đá, đổ bê tông hoặc các giải pháp khác
	Chiều cao tính từ chân tới đỉnh mái dốc (m)
	
	
	
	>30
	≤30

	2.10
	Đường ống/cống 
Đối với đường ống/cống có tổng chiều dài ≤1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

	
	2.10.1 Đường ống cấp nước (nước thô hoặc nước sạch) Không áp dụng đối với công trình thủy lợi
	Đường kính trong của ống (mm) hoặc Diện tích mặt cắt ngang bên trong ống (m²)
	
	≥800 hoặc ≥0,51
	400 ÷ <800 hoặc 0,13 ÷ <0,51
	150 ÷ <400 hoặc 0,02 ÷ <0,13
	<150 hoặc <0,02

	
	2.10.2 Đường ống/cống thoát nước mưa, cống chung
	
	
	≥2.000 hoặc ≥3,14
	1.500 ÷ <2.000 hoặc 1,77 ÷ <3,14
	600 ÷ <1.500 hoặc 0,28 ÷ <1,77
	<600 hoặc <0,28

	
	2.10.3 Đường ống/cống thoát nước thải
	
	
	≥1.000 hoặc ≥0,79
	600 ÷ <1.000 hoặc 0,28 ÷ <0,79
	200 ÷ <600 hoặc 0,03 ÷ <0,28
	<200 hoặc <0,03

	
	2.10.4 Cống cáp, hào, tuy nen (sử dụng trong: công trình thông tin, truyền thông; hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy)
Đối với cống cáp, hào, tuy nen tổng chiều dài ≤1.000 m: Sau khi xác định cấp công trình theo mục này thì hạ xuống một cấp nhưng không thấp hơn cấp IV.

	
	a) Hào kỹ thuật, cống cáp
	Bề rộng thông thủy (m)
	
	
	
	>0,7
	≤0,7

	
	b) Tuy nen kỹ thuật 
Hầm dạng tuy nen kỹ thuật trong các nhà máy không lớn hơn cấp I
	Bề rộng thông thủy (m)
	>7
	>3 ÷ 7
	≤3
	
	

	
	2.10.5 Đường ống dẫn dầu, dẫn khí đốt
	a) Đường kính trong của ống (mm)
	
	≥300
	<300
	
	

	
	
	b) Vị trí xây dựng
	
	Dưới biển
	Dưới sông
	Trên đất liền
	

	2.11
	Cảng biển 
	
	
	
	
	
	

	
	2.11.1 Công trình ven biển: Bến cảng biển; khu vực neo đậu chuyển tải, tránh trú bão; cầu cảng biển.
	a) Chiều cao bến (m)
	>20
	>15 ÷ 20
	>10 ÷ 15
	>5 ÷ 10
	≤5

	
	
	b) Diện tích mặt bến cảng (nghìn m²)
	
	≥20
	>10 ÷ <20
	1 ÷ 10
	<1

	
	2.11.2 Các kết cấu chỉnh trị cửa biển, ven biển (đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ…) 

2.11.3 Bến phà, cảng và cầu cảng ngoài đảo, bến cảng chuyên dụng, công trình trên biển (bến phao, đê thủy khí, bến cảng nổi đa năng…)
	Chiều cao lớn nhất của công trình (m)
	>16
	>12 ÷ 16
	>8 ÷ 12
	>5 ÷ 8
	≤5

	2.12
	Cảng đường thủy nội địa

	
	 2.12.1 Cảng, bến hàng hóa, bến hành khách, cầu cảng đường thủy nội địa
	a) Chiều cao bến (m) hoặc chiều cao công trình (m)
	
	>8
	>5 ÷ 8
	>3 ÷ 5
	≤3

	
	
	b) Diện tích mặt bến (nghìn m²)
	
	≥10
	5 ÷ <10
	1 ÷ <5
	<1

	
	2.12.2 Các kết cấu chỉnh trị trong sông
	Chiều cao lớn nhất của công trình (m)
	
	>8
	>5 ÷ 8
	>3 ÷ 5
	≤3

	2.13
	Âu tàu
	Độ sâu mực nước (m)
	>20
	>15 ÷ 20
	>10 ÷ 15
	>5 ÷ 10
	≤5

	2.14
	Kết cấu quy mô nhỏ, lẻ khác

	
	2.14.1 Phục vụ cho lắp đặt các trò chơi mạo hiểm có ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng (tàu lượn, tháp, trụ thép, máng trượt nước, kết cấu thép đỡ thiết bị trò chơi,...)
	Tổng chiều cao bao gồm công trình và phần thiết bị công nghệ gắn vào công trình (m)
	
	
	>15
	≤15
	

	
	2.14.2 Hàng rào, tường rào; Lan can bảo vệ và kết cấu tương tự khác
	Chiều cao (m)
	
	
	
	>6
	≤6

	
	2.14.3 Khối xây gạch/đá/bê tông hoặc tấm bê tông để làm các kết cấu nhỏ lẻ như bồn hoa, bia, mộ, mốc quan trắc (trên đất liền)… và các kết cấu có quy mô nhỏ, lẻ khác: cấp IV.


Ghi chú:
1. Xác định cấp công trình theo loại và quy mô kết cấu được thực hiện theo trình tự sau:

a) Trên cơ sở đặc điểm của công trình, xác định loại kết cấu theo các mục trong Bảng 2;

b) Xác định cấp công trình theo tất cả các tiêu chí phân cấp quy định cho loại kết cấu đã xác định tại điểm a (nêu trên). Lấy cấp cao nhất xác định được làm cấp công trình. 

2. Một số thuật ngữ sử dụng trong tiêu chí phân cấp của Bảng 2 được hiểu như sau: 

a) Nhà, Kết cấu dạng nhà: Công trình xây dựng dạng hình khối, có phần nổi trên mặt đất, được cấu tạo từ kết cấu chịu lực, bao che (có thể có hoặc không) và mái.

b) Cao độ mặt đất hoặc cao độ mặt đất đặt công trình: Cao độ lấy theo quy hoạchđược duyệt (tại những khu vực chưa có quy hoạch, lấy theo cao độ thiết kế hoặc cao độ mặt đất hiện trạng với công trình hiện hữu). 

c) Tầng trên mặt đất: Tầng mà cao độ mặt sàn của nó cao hơn hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình.

d) Tầng hầm (hoặc tầng ngầm): Tầng mà hơn một nửa chiều cao của nó nằm dưới cao độ mặt đất đặt công trình.

đ) Tầng nửa/bán hầm (hoặc tầng nửa/bán ngầm): Tầng mà một nửa chiều cao của nó nằm trên hoặc bằng cao độ mặt đất đặt công trình.

e) Tầng lửng: Tầng trung gian giữa các tầng mà sàn của nó (sàn lửng) nằm giữa sàn của hai tầng có công năng sử dụng chính hoặc nằm giữa mái công trình và sàn tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới; tầng lửng có diện tích sàn nhỏ hơn diện tích sàn xây dựng tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới.

g) Tầng áp mái: Tầng nằm bên trong không gian của mái dốc mà toàn bộ hoặc một phần mặt đứng của nó được tạo bởi bề mặt mái nghiêng hoặc mái gấp, trong đó tường đứng (nếu có) không cao quá mặt sàn 1,5 m.

h) Tầng tum hoặc tầng mái tum: Tầng trên cùng của tòa nhà sử dụng cho các mục đích bao che lồng cầu thang, giếng thang máy, các thiết bị công trình (nếu có) và phục vụ mục đích lên sàn mái và cứu nạn cứu hộ.

i) Tầng kỹ thuật: Tầng sử dụng để bố trí các thiết bị kỹ thuật của tòa nhà (có thể kết hợp bố trí gian lánh nạn trong tầng kỹ thuật).

k) Độ sâu ngầm: Chiều sâu tính từ cốt mặt đất đặt công trình tới mặt trên của sàn tầng hầm sâu nhất.

l) Nhịp kết cấu lớn nhất của nhà/công trình: Khoảng cách lớn nhất giữa tim của các trụ (cột, tường) liền kề, được dùng để đỡ kết cấu nằm ngang (dầm, sàn không dầm, giàn mái, giàn cầu, cáp treo…). Riêng đối với kết cấu công xôn, lấy giá trị nhịp bằng 50% giá trị quy định trong Bảng 2. 

m) Tổng diện tích sàn của nhà/công trình: Tổng diện tích sàn của tất cả các tầng, bao gồm cả các tầng hầm, tầng nửa hầm, tầng lửng, tầng kỹ thuật, tầng áp mái và tầng tum. Diện tích sàn của một tầng là diện tích sàn xây dựng của tầng đó, gồm cả tường bao (hoặc phần tường chung thuộc về nhà) và diện tích mặt bằng của lôgia, ban công, cầu thang, giếng thang máy, hộp kỹ thuật, ống khói.

3. Cách xác định Chiều cao của công trình/kết cấu:

a) Đối với công trình/kết cấu thuộc mục 2.1: Chiều cao được tính từ cao độ mặt đất đặt công trình tới điểm cao nhất của công trình (kể cả tầng tum hoặc mái dốc). Đối với công trình/kết cấu đặt trên mặt đất có các cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất. Nếu trên đỉnh công trình có các thiết bị kỹ thuật như cột ăng ten, cột thu sét, thiết bị sử dụng năng lượng mặt trời, bể nước kim loại,… thì chiều cao của các thiết bị này không tính vào chiều cao công trình.

b) Đối với kết cấu thuộc mục 2.2: Chiều cao của kết cấu được tính từ cao độ mặt đất tới điểm cao nhất của công trình. Đối với công trình có cao độ mặt đất khác nhau thì chiều cao tính từ cao độ mặt đất thấp nhất.

Chiều cao của kết cấu trong một số trường hợp riêng được quy định như sau:

+ Đối với kết cấu trụ/tháp/cột đỡ các thiết bị thuộc mục 2.2.1: Chiều cao của kết cấu được tính bằng tổng chiều cao của trụ/tháp/cột đỡ thiết bị và thiết bị đặt trên trụ/tháp/cột đỡ. 

+ Đối với các kết cấu được lắp đặt trên các công trình hiện hữu thuộc mục 2.2.2: Chiều cao của kết cấu được tính từ chân tới đỉnh của kết cấu được lắp đặt (ví dụ: cột BTS chiều dài 12m, đặt trên nóc nhà 3 tầng hiện hữu, chiều cao kết cấu của cột BTS này được tính là 12m). 

c) Đối với kết cấu thuộc mục 2.3:

- Chiều cao trụ đỡ: Khoảng cách từ mặt trên của bệ đỡ (móng đỡ) trụ đến đỉnh trụ.

- Độ cao so với mặt đất, mặt nước: Khoảng cách từ cáp treo tới mặt đất hoặc mặt nước (mực nước trung bình năm) bên dưới.

d) Đối với kết cấu chứa thuộc mục 2.4: Chiều cao kết cấu chứa xác định tương tự với mục 2.1.

đ) Đối với kết cấu thuộc mục 2.5: Chiều cao trụ cầu là khoảng cách từ điểm thấp nhất của trụ hoặc điểm thấp nhất của bệ trụ (nếu có) đến đỉnh trụ hoặc đỉnh xà mũ (nếu có); trường hợp kết hợp sử dụng móng cọc sâu làm trụ cầu thì chiều cao trụ cầu được tính từ cao độ mặt đất tự nhiên tại vị trí đặt trụ đến đỉnh trụ. Tùy theo thiết kế mà kết cấu trụ cầu có thể nằm dưới bản mặt cầu hoặc kéo dài vượt trên bản mặt cầu (như cầu dây văng, cầu treo). 

e) Đối với kết cấu tường chắn, kè, kết cấu bảo vệ bờ thuộc mục 2.7:

- Chiều cao tường: Tính từ mặt nền đất phía thấp hơn đến đỉnh tường chắn.

- Chiều cao kè, kết cấu bảo vệ bờ: Tính bằng tổng của phần kết cấu bên dưới và bên trên mặt nước.

g) Đối với kết cấu đập thuộc mục 2.8:

- Kết cấu đập thuộc mục 2.8.1: Chiều cao đập tính từ mặt nền thấp nhất sau khi dọn móng (không kể phần chiều cao chân khay) đến đỉnh đập. 

- Kết cấu đập thuộc mục 2.8.2: Chiều cao đập tính từ đáy chân khay thấp nhất đến đỉnh đập. 

h) Đối với kết cấu thuộc mục 2.14.2: Chiều cao tính từ mặt đất tới đỉnh công trình/kết cấu.

4. Cách xác định Số tầng cao của công trình thuộc mục 2.1:

Số tầng cao của công trình: Tổng của tất cả các tầng trên mặt đất và tầng nửa/bán hầm nhưng không bao gồm tầng áp mái. Một số trường hợp riêng sau đây, tầng tum và các tầng lửng không tính vào Số tầng cao:

- Tầng tum không tính vào số tầng cao của công trình khi sàn mái tum có diện tích không vượt quá 30% diện tích của sàn mái.

- Tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình trong các trường hợp sau:

+ Nhà ở riêng lẻ, nhà ở riêng lẻ kết hợp các mục đích dân dụng khác: Tầng lửng có diện tích sàn không vượt quá 65% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới và chỉ cho phép có một tầng lửng không tính vào số tầng cao của nhà. 

+ Nhà chung cư, nhà chung cư hỗn hợp: Duy nhất 01 tầng lửng không tính vào số tầng cao của công trình khi tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật (ví dụ: sàn kỹ thuật đáy bể bơi, sàn đặt máy phát điện, hoặc các thiết bị công trình khác), có diện tích sàn xây dựng không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng ngay bên dưới và không vượt quá 300m2. 

+ Các công trình khác: Tầng lửng chỉ bố trí sử dụng làm khu kỹ thuật, có diện tích sàn không vượt quá 10% diện tích sàn xây dựng của tầng có công năng sử dụng chính ngay bên dưới. 

5. Đối với kênh, mương dẫn nước, thoát nước hở (trong công trình thủy điện, hạ tầng kỹ thuật): Xác định cấp công trình theo kết cấu gia cố của bờ kênh hoặc mái kênh (chọn loại phù hợp với mục 2.7 hoặc mục 2.9 trong Bảng 2).

6. Tham khảo các ví dụ xác định cấp công trình theo loại và quy mô kết cấu trong Phụ lục III.
